Tekstmodule

\_\_\_\_\_\_ str. m. Schlüter-VINPRO-STEP als

speciaal trapafsluitprofiel van geanodiseerd

aluminium voor het creëren van veilige en

optisch aantrekkelijke traptreden met elastische

bekledingen (bijv. LVT-vloer) leveren en vakkundig

inbouwen.

Bij de verwerking moeten de voorschriften van

de fabrikant worden opgevolgd.

Materiaal:

ACGB = Alu. chroom geborsteld

geanodiseerd

ATGB = Alu. titanium geborsteld

geanodiseerd

ABGB = Alu. brons geborsteld

geanodiseerd

Profielkamerhoogte H = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Art.nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiaal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Loon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totaalprijs:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m