**Tekstmodule:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_str. m. Schlüter-VINPRO-S als afsluitprofiel met randbescherming uit geano­diseerd aluminium voor het omranden van elastische bekledingen (bijv. LVT-vloeren) leveren en vakkundig inbouwen.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant moeten worden opgevolgd.

Materiaal:

* ACGB = Alu. chroom geborsteld geanodiseerd
* ATGB = Alu. titanium geborsteld geanodiseerd
* ABGB = Alu. brons geborsteld geanodiseerd

Profielkamerhoogte H = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Art.-nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiaal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Loon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totaalprijs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m