Tekstmodule

\_\_\_\_\_\_\_str. m. Schlüter-VINPRO-T als T-vormig

profiel van geanodiseerd aluminium voor het

achteraf creëren van overgangen tussen twee

aangrenzende vloerbekledingen (bijv. tussen

LVT-vloer en laminaat, parket, etc.) leveren en

vakkundig inbouwen.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant

moeten worden opgevolgd.

Materiaal:

ACGB = Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

ATGB = Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

ABGB = Alu. brons geborsteld geanodiseerd

Art.nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiaal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Loon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totaalprijs:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m