Tekstmodule

\_\_\_\_\_ str. m. Schlüter-VINPRO-U als speciaal

afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium voor

een traploze overgang van een elastische bekleding

(bijv. LVT-vloeren) naar een aangrenzende,

lager gelegen bekleding leveren en vakkundig

inbouwen. De verwerkingsvoorschriften van de

fabrikant moeten worden opgevolgd.

Materiaal:

■ ACGB = Alu. chroom geborsteld

geanodiseerd

■ ATGB = Alu. titanium geborsteld

geanodiseerd

■ ABGB = Alu. brons geborsteld

geanodiseerd

Profielkamerhoogte H = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Art.nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiaal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Loon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Totaalprijs:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m